**Basit Bir Anahtar Yapımı**

**KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER :**

— 1 cm genişliğinde ve 5 cm uzunluğunda teneke parçası

— 2 adet küçük çivi (1 cm)

— 10 x 5 cm boyutlarında tahta

— Teneke makası

**DENEYİN YAPILIŞI :**

Teneke makası ile 5 cm uzunluğundaki teneke parçasının 2 cm’lik kısmını kesiniz.

Teneke parçalarını kıvırınız, uçlarına bastırınca birbirine değecek şekilde tahtaya çakınız. Yaptığınız bu anahtarı, kuracağınız bir elektrik devresinde deneyiniz.

(Uyarı: Anahtarı bir devrede denerken, parmağınızla değil kurşun kalem ile bastırınız.)